작성부서	신서천발전본부 기계기술부		기자재구매규격서		PAGE	1/3
					확 인 : 전 성 현
					시행일자 : 2023. 04
자재식별번호			2261564	품 명	특수공구 보관용 컨테이너
품질등급		□R, ■S	표준 품질보증 구매시방서(□적용, □부분적용,■비적용)

[첨부1]

붙임 3

1. 적용 범위

본 규격서는 신서천발전본부 특수공구 보관용 컨테이너 자재 구매에 적용된다.

2. 적용 표준

가. KS B ISO 2768-1(2016년) : 개별 공차 표시가 없는 선형 치수 및 각도 치수에 대한 공차

나. KS B ISO 2768-2(2014년) : 개별 공차 표시가 없는 기하학적 공차

3. 품명 및 규격

NO	자재번호	품 명 및 규격	단위	수량	비고
1	2261564	특수공구 보관용 컨테이너 3.0x2.5x9 (HxWXL), 창고형	EA	10

4. 공급범위 : 3항의 품명 및 규격에 명기된 제품을 제작 공급한다.

5. 제작설명 및 특기사항

가. 일반사항

1) 보관용 컨테이너, 내부 시설 바닥은 철판(4.5t)으로 제작하여 납품하여야 한다.

2) 야외 보관시 직사광선, 눈, 비 등에 의해 내, 외부에 영향을 끼치지 않아야 한다.

3) 출입문은 도어 전면 개방형으로 구성된다.

- 전면부는 철제 미닫이문(4..0m이상)을 시공하여 자재 운송을 위한 지게차 출입이 용이하도록(미닫이문을 열었을 때 전면 좌,우측 합한 길이가 8,000mm 이상 개방 가능) 제작하여야 한다.

품 명	특수공구 보관용 컨테이너 구매	PAGE	2/3

4) 하부보강용 Channel은(100X50) 300mm 간격으로 적용하여야 한다.

5) 출입문에는 시건 장치 및 잠금장치가 포함되어 있어야 한다.

6) 컨테이너 내부 천장에는 확산소화기 3EA를 설치하여야 한다.

7) 모든 재료는 흠이 없는 우량한 신품으로 품명 및 규격에 명시된 재료 또는 동등 이상의   재료를 사용하여야 한다.

나. 특기사항

1) 계약상대자는 계약 일부터 납품까지 모든 책임을 지며, 진행 중 부득이 발생하는    제반 사항은 감독자와 사전협의 및 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

2) 계약상대자는 계약 후 반드시 승인된 도면에 의거 제작하고 자재구매규격서나 첨부   도면에 명시되지 않은 사항과 상반되는 내용 발견 시는 즉시 발주 담당자와 협의한   후 제작하여 현장 사용시 문제점이 없도록 한다.

3) 자재납품은 정해진 납기 내로 납품을 하여야 하며 자재납품 5일 이전에 발주자에게   이와 관련된 사항을 통보하여야 한다.

4) 계약상대자는 발주자가 요구하는 위치에 지정 하차 조건으로 납품한다.

6. 시험 및 검사 : 시험 및 검사 항목은 최소한 다음 사항을 포함한다.

가. 수량검사 : 3항의 공급범위를 만족하여야 한다.

나. 규격검사 : 3항에 명시된 품명 및 규격 일치여부 확인

다. 외관검사 : 납품시 육안검사 및 파손여부 확인

7. 납   기 : 계약 후 40일

8. 포장 및 운반

가. 포장 : 제품이 운송 및 취급과정에서 발생할 수 있는 외부의 충격으로부터 보호될 수

있도록 포장을 견고하게 하여 손상이 되지 않도록 하여야 한다.

나. 운반 : 운반시 제품에 결함 또는 사용상 문제가 발생되었을 경우 계약자는 결함 제품

에 대하여 재납품 해야 하며, 이에 따른 제반 책임은 계약자가 부담한다.

품 명	특수공구 보관용 컨테이너 구매	PAGE	３/3

9. 하자기간 및 조건

가. 하자기간 : 납기 후 2년

나. 하자요건 : 제작결함으로 인한 하자 발생시 발생된 모든 비용을 계약상대자 비용으로

수정, 보완 또는 재공급하여야 한다.

10. 납품 및 설치장소 : 신서천발전본부 內 담당자가 지시하는 장소 하차도

11. 제출 서류

순번	제 출 서 류	수 량	제출시기	제출부서
1	승인도면	2부	계약후 7일 내	기계기술부
2	제작사 품질보증서	″	납품시	″
3	차량계 하역 작업계획서	″	납품 7일 전	″

첨부 : 컨테이너 제작도면 1부. 끝.

첨부 1. 컨테이너 제작도면